Shell Seguro 2
Secuencias de Interacción de Procesos
Lista de Protocolos/Envolturas Soportadas
PHP Manual

## Secuencias de Audio

ogg:// PHP 4.3.0 y superior (PECL)

- ogg://archivo_sonido.ogg
- ogg:///ruta/hacia/archivo_sonido.ogg
- ogg://http://www.example.com/ruta/hacia/secuencia_sonido.ogg

> Note: Esta envoltura no está habilitada de manera predeterminada
> Para poder usar la envoltura ogg://, necesita instalar la extensión » OGG/Vorbis, disponible desde » PECL.

Los archivos abiertos para lectura mediante la envoltura ogg:// son tratados como audio codificado abierto usando el codec OGG/Vorbis. De forma semejante, los archivos abiertos para escritura o adición a través de la envoltura ogg:// son escritos como datos de audio comprimido. Cuando se usa stream_get_meta_data() sobre un archivo OGG/Vorbis abierto para lectura, devolverá varios detalles sobre la secuencia, incluyendo la etiqueta `vendor` , cualquier comentario incluido en `comments` , el número de canales en `channels` , la tasa de muestra en `rate` , y el rango de codificación descrito por: `bitrate_lower` , `bitrate_upper` , `bitrate_nominal` , y `bitrate_window` .

Resumen de Envoltura
Atributo | Soporte
--- | ---
Restricción por allow_url_fopen | No
Permite Lectura | Si
Permite Escritura | Si
Permite Adición | Si
Permite Lectura y Escritura Simultánea | No
Soporte stat() | No
Soporte unlink() | No
Soporte rename() | No
Soporte mkdir() | No
Soporte rmdir() | No

Opciones de contexto
Nombre | Uso | Predeterminado | Modo
--- | --- | --- | ---
pcm_mode | Codificación PCM a aplicar durante la lectura, un valor entre: `OGGVORBIS_PCM_U8`, `OGGVORBIS_PCM_S8`, `OGGVORBIS_PCM_U16_BE`, `OGGVORBIS_PCM_S16_BE`, `OGGVORBIS_PCM_U16_LE`, y `OGGVORBIS_PCM_S16_LE`. (8 vs 16 bit, con signo o sin signo, big-endian o little-endian) | OGGVORBIS_PCM_S16_LE | Lectura
rate | Tasa de muestra de datos de entrada, expresada en Hz | 44100 | Escritura/Adición
bitrate | Cuando es un valor entero, la tasa de bits fija para codificar. (16000 a 131072) Cuando se define como flotante, la calidad de tasa de bits variable a usar. (-1.0 a 1.0) | 128000 | Escritura/Adición
channels | El número de canales de audio a codificar, normalmente 1 (Mono), o 2 (Stero). Su rango puede llegar hasta 16. | 2 | Escritura/Adición
comments | Una matriz de valores de cadena para codificar en la cabecera del material. |  | Escritura/Adición

Shell Seguro 2
Secuencias de Interacción de Procesos
Lista de Protocolos/Envolturas Soportadas
PHP Manual