dio_stat
dio_truncate
Direct IO Functions
PHP Manual

# dio_tcsetattr

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 <= 5.0.5)

dio_tcsetattr — Configura las opciones de un terminal y la velocidad de un puerto serie

### Descripción

bool dio_tcsetattr ( resource `$fd` , array `$opciones` )

La función dio_tcsetattr() configura las opciones de un terminal y la velocidad en baudios del recurso cuyo descriptor `fd` ha sido obtenido previamente.

> Note: Esta función no está implementada en plataformas Windows.

### Lista de parámetros

`fd`

  El descriptor de archivo devuelto por la función dio_open().

`opciones`

  Las opciones actualmente disponibles son las siguientes:

  - 'baud' - velocidad en baudios del puerto serie - puede tomar los valores 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1800, 1200, 600, 300, 200, 150, 134, 110, 75 o 50. Por defecto se establece una velocidad de 9600 baudios.

  - 'bits' - número de bits de los datos - pueden ser 8, 7, 6 o 5. Por defecto se establece un valor de 8 bits.

  - 'stop' - bits de stop - pueden ser 1 o 2. Por defecto se establece un valor de 1 bit de stop.

  - 'parity' - bits de paridad - pueden ser 0, 1 o 2. Por defecto se establece un valor de 0 bits de paridad.

### Valores retornados

No value is returned.

### Ejemplos

Example #1 Configurar la velocidad de un puerto serie

`<?php
$fd = dio_open('/dev/ttyS0', O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK);
dio_fcntl($fd,F_SETFL, O_SYNC );
dio_tcsetattr($fd, array(
'baud' => 9600,
'bits' => 8,
'stop' =>1,
'parity' => 0
));
while (1) {
$data = dio_read($fd,256);
if ($data) {
echo $data;
}
}
?>`

dio_stat
dio_truncate
Direct IO Functions
PHP Manual